	
	Zápis OsV Kaňk č.:  3/2026

	OsV:
	Kaňk

	Datum :  
	Září 2026

	Přítomni

Omluveni:
Neomluveni:
	Ing. Max Kubát, Adam Vančo, Bc. Michal Hubrt, Jana Benešová, Eva Dušková, Bc. Jan Čermák



	Člen RM, ZM:
	

	Hosté:
	

	Příští jednání:
	


1) Program jednání včetně krátkého komentáře :
	        Jednání OsV Kaňk, jehož výsledkem je zápis č. 3 se konal bez fyzické přítomnosti členů OsV, výběr jednotlivých podnětů byl předem odsouhlasen mailem všemi členy OsV. Zpracování textové části podnětů pro potřeby zápisu bylo průběžně konzultováno mailem a telefonicky s členy OsV a do konečného textu byly zapracovány jejich připomínky. Protože OsV považuje jednotlivé body zápisu za důležité a závažné, byla vzhledem k časové tísni zvolena výše uvedená forma zápisu.  Časová tíseň je způsobena nepříznivým zdravotním stavem předsedy OsV, jeho nástupem na lázeňskou rehabilitační péči dne 16.9.2026 a termínem voleb ve dnech 9. – 10.10.2026, kterými končí činnost současného OsV. 

1.1.  Návrh chodníku od hřbitova k Mozaice – žádost o prověření proveditelnosti a následné realizace

         Pro potřebu prověření proveditelnosti byla vypracována technická zpráva a koordinační situační výkres, které tvoří přílohu zápisu. Autorem technické zprávy „Studie novostavby komunikace pro pěší v ulici U Panské jámy“ a koordinačního situačního výkresu je Ing. Jan Kubát, projektant dopravních staveb, který uvedený materiál zpracoval pro OsV Kaňk bez nároku na odměnu. 

         Návrh chodníku byl vypracován za účelem spojení stávající trasy pro pěší od hřbitova až k Mateřské škole (budova bývalé školy). Chodník se napojuje na stávající trasu pro pěší podél hřbitova a pokračuje dále podél hřbitovní zdi. Podrobný popis je uveden na str. 5 a 6 technické zprávy. 

        OsV žádá o prověření řešitelnosti a možnosti vybudování navrženého chodníku. Uvedená trasa je využívána pěšími od zastávky BUS a na dětské hřiště. 

1.2. Zábradlí v ulici Kaňkovská

       Žádost o instalaci zábradlí v ulici Kaňkovská cca od ulice Pod Pašinkou k č.p. 31 v ulici Kaňkovská.

        Na silnici III/03321 (ulice Kaňkovská) cca v provozním staničení 1,819 – 1,917 navrhujeme osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí na okraj veřejného chodníku, který se nachází za levým jízdním pruhem ve směru rostoucího staničení. Důvodem je zabránění pádu chodců do oblasti násypu. 

         Sklon násypu je strmý, nejspíše alespoň lokálně větší než 1:1 a výškový rozdíl mezi patou násypu a chodníku je více než 2,0 m. Osazení zábradlí tedy odpovídá TP 186 a ČSN 73 6101. Současně upozorňujeme na skutečnost, že ve stávajícím stavu není dodržena přírodní vodící linie na vnější straně chodníku.

          OsV žádá o prověření stavu a instalaci zábradlí.

1.3. Nevyhovující povrch na cestě pro pěší od firmy ELSAB ke komunikaci Ke Gruntě

         Jedná se o cestu pro pěší z ulice Kolínská mezi prodejnou firmy ELSAB a č.p. 23 ke komunikaci Ke Gruntě. Výše uvedená cesta končí u č.p. 44 v ulici Ke Gruntě. Je využívána pěšími od autobusové zastávky „U Pašinky“ směrem do ulice Ke Gruntě. 

           Cesta má nevyhovující povrch a může dojít k pádu a zranění především seniorů.

           OsV žádá o prověření stavu kvality povrchu cesty a o jeho opravu (výměnu). 

1.4. Přechod pro chodce (místo pro přecházení) v ulici Kolínská

              OsV navrhuje prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce (místa pro přecházení) v ulici Kolínská cca od č.p. 163 k místní komunikaci, resp. k č.p. 17, 135, 314 a 322. Uvedená místní komunikace slouží k příjezdu k výše uvedeným nemovitostem a dále pokračuje jako „úvozová cesta“ 

do ulice Vyhnánov a do lesa. Tyto cesty jsou využívány místními obyvateli. Ve výše uvedených nemovitostech bydlí převážně senioři a občané se zdravotním postižením. Při přecházení ulice Kolínská mají tito občané vzhledem k silnému silničnímu provozu (cca 7.500 vozidel/den) problém komunikaci Kolínská přejít a není výjimkou, že jejich mladší rodinní příslušníci jsou nuceni zastavovat provoz. 

              OsV si je vědom, že frekvence přecházejících chodců neodpovídá příslušným ČSN pro zřízení přechodu pro chodce. Rovněž na protilehlé straně od č.p. 163 je vjezd do místní komunikace umožněn snížením obrubníku a není zde chodník pro pěší. Chodník po této straně ulice Kolínská není ostatně po celé délce Kaňku.

              OsV se domnívá, že by mohlo být využito stejné řešení jako při zřízení místa pro přecházení z ulice Hrušňová přes ulici Kaňkovská, tj. vybudování části chodníku jižním směrem, tj. k č.p. 18.

              V této souvislosti OsV konstatuje, že kromě zastávek BUS „U kostela“ a „U Pašinky“ a v okolí kruhového objezdu není po celé délce Kaňku žádný přechod pro chodce.

               OsV žádá o prověření možnosti zřízení přechodu pro chodce (místa pro přecházení) v ulici Kolínská.

1.5. Podpora komunitních akcí

              Na základě žádostí OsV schválených panem starostou podpořil OsV z prostředků alokovaných pro rok 2026 následující komunitní akce:

Kaňkovské štrůdlení, pořadatel TJ Sokol Kaňk dne 28.10.2026, částka 750,- Kč

Adventní koncert, pořadatel Mozaika dne 12.12.2026, částka 2.000,- Kč



	           Konečné znění zápisu č.3 bylo zasláno všem členům OsV ke kontrole a k odsouhlasení. Všichni členové OsV Kaňk se se zápisem seznámili a z jeho konečným zněním vyslovili souhlas mailem, příp. telefonicky. OsV Kaňk tím považuje zápis za právoplatný.

	
	

	
	

	
	


	 Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM, vedení Města

1.  Návrh chodníku od hřbitova k Mozaice – žádost o prověření proveditelnosti a následné realizace

       Jedná se o návrh chodníku řešící spojení stávající trasy pro pěší od hřbitova až k Mateřské škole (budova bývalé školy). Chodník se napojuje na stávající trasu pro pěší podél hřbitova a pokračuje dále podél hřbitovní zdi. Podrobný popis je uveden na str. 5 a 6 technické zprávy. 

       Technická zpráva a koordinační situační výkres tvoří přílohy tohoto zápisu.

       OsV žádá o prověření řešitelnosti a možnosti vybudování navrženého chodníku. Uvedená trasa je využívána pěšími od zastávky BUS a na dětské hřiště. 

Viz bod 1.1. tohoto zápisu.
2.   Zábradlí v ulici Kaňkovská cca od ulice Pod Pašinkou k č.p. 31 v ulici Kaňkovská.

        Žádost o instalaci zábradlí v ulici Kaňkovská cca od ulice Pod Pašinkou k č.p. 31 v ulici Kaňkovská.

        Na silnici III/03321 (ulice Kaňkovská) cca v provozním staničení 1,819 – 1,917 navrhujeme osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí na okraj veřejného chodníku, který se nachází za levým jízdním pruhem ve směru rostoucího staničení. Důvodem je zabránění pádu chodců do oblasti násypu. 

         Sklon násypu je strmý, nejspíše alespoň lokálně větší než 1:1 a výškový rozdíl mezi patou násypu a chodníku je více než 2,0 m.

         OsV žádá o prověření stavu a instalaci zábradlí.
Viz bod 1.2. tohoto zápisu.
3. Nevyhovující povrch na cestě pro pěší od firmy ELSAB ke komunikaci Ke Gruntě

         Jedná se o cestu pro pěší z ulice Kolínská mezi prodejnou firmy ELSAB a č.p. 23 ke komunikaci Ke Gruntě. Výše uvedená cesta končí u č.p. 44 v ulici Ke Gruntě. Je využívána pěšími od autobusové zastávky „U Pašinky“ směrem do ulice Ke Gruntě. 

           Cesta má nevyhovující povrch a může dojít k pádu a zranění především seniorů.

           OsV žádá o prověření stavu kvality povrchu cesty a o jeho opravu (výměnu). 

Viz bod 1.3. tohoto zápisu.

4. Přechod pro chodce (místo pro přecházení) v ulici Kolínská

              OsV navrhuje prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce (místa pro přecházení) v ulici Kolínská cca od č.p. 163 k protější místní komunikaci, resp. k č.p. 17, 135, 314 a 322. Uvedená místní komunikace slouží k příjezdu k výše uvedeným nemovitostem a dále pokračuje jako „úvozová cesta“ 

do ulice Vyhnánov a do lesa. Tyto cesty jsou využívány místními obyvateli. Ve výše uvedených nemovitostech bydlí převážně senioři a občané se zdravotním postižením. Při přecházení ulice Kolínská mají tito občané vzhledem k silnému silničnímu provozu (cca 7.500 vozidel/den) problém komunikaci Kolínská přejít a není výjimkou, že jejich mladší rodinní příslušníci jsou nuceni zastavovat provoz. 

               OsV žádá o prověření možnosti zřízení přechodu pro chodce (místa pro přecházení) v ulici Kolínská.

Viz bod 1.4. tohoto zápisu.
  

	


Zapsal:  Ing. Max Kubát 


Ověřili: Všichni členové OsV Kaňk mailem příp. telefonicky. 



                 Datum: Září 2026
